#
HPM OBox Tool 使用手册

## 1. 概述

HPM OBox Tool 是 HPMicro 公司推出的用于配置HPM OBOX离线烧录器的上位机工具，旨在帮助用户快速的对HPM OBOX离线烧录器进行配置和更新。该工具支持HPM OBOX离线烧录器鉴权密码连接、密码修改、设置限制烧录次数、模式配置、OTP烧录配置、镜像配置等功能。同时支持写入配置、导出配置。下面对烧录配置进行介绍。

## 2. 烧录配置

主界面如下图所示：

图2.1 HPMicro OBox 主界面

该界面当前版本主要包含以下几部分，菜单栏，活动窗口和主窗口。菜单栏中视图菜单可以控制活动窗口的显示状态，帮助菜单包含用户手册，语言切换等功能。主界面主要包含对OBOX离线烧录器的配置，如芯片选择、模式配置、串口波特率设置、蜂鸣器使能、5V电源使能、OTP烧录配置、FLASH关键字配置、镜像配置及多文件添加等功能，后续会详细介绍这部分内容。工具在打开后，主界面是默认使能状态，方便用户在未接入OBOX离线烧录器时操作界面并可导出配置。

### 2.1.1 设备连接

在配置离线烧录器OBOX设备时，需要先在设备窗口连接设备。当OBox离线烧录器在拨码1.0时接入电脑时，HPM OBox工具会根据当前连接状态使能和禁用主界面。

图2.1.1-1 OBOX接入
用户需输入正确密码才能正常连接登录设备，否则连接失败。注意：初始密码为空。
图2.1.1-2 OBOX连接成功
连接成功后，便可以进行离线烧录器OBOX操作，包括限制烧录次数、烧录配置等。

### 2.1.2 密码修改

当用户忘记密码时，可点击复位设备后无密码登录。注意：复位设备会清除设备中的所有配置信息，包括烧录镜像。
用户正确登录连接设备后，可通过修改密码设置新的密码。

图2.1.2 OBOX修改密码

### 2.1.3 限制烧录次数

当用户需要限制当前OBOX离线烧录器的烧录次数，可通过设置限制烧录次数。注意：0为不限制。
用户也可获取当前OBOX烧录计数，同时也可以清除当前烧录计数。

图2.1.3 OBOX限制烧录次数

### 2.1.4 烧录配置

用户在烧录配置主界面配置烧录信息。主要有以下功能配置：

- 芯片选择：选择要烧录的HPM对应芯片。
- 模式选择：支持手动模式、自动模式、机台模式。
- 串口波特率选择：当使用串口烧录时，可配置不同的波特率速率，默认速率115200。
- 蜂鸣器使能：蜂鸣器使能，使能后再不同的烧录状态下蜂鸣器不同鸣响。
- 5V电源使能：5V电源使能后，OBOX 接口5V(19脚)电源使能，同时USB HOST 5V对外供电使能。
- OTP烧录：当需要对芯片OTP烧录时，需要使能OTP烧录，并选择添加OTP烧录信息。注意：OTP烧录信息由HPM Programmer V0.5.1及以上版本工具生成导出。
- 内存类型选择：根据实际Flash挂载的XPI控制器选择对应的XPI。注意:内存类型会影响烧录基地址，如：0x80000000/0x90000000。
- Flash关键字：Flash关键字通常是由启动镜像解析自动生成，或者通过自定义界面配置生成，当然也可手动输入。
- 有启动镜像：当使能有启动镜像时，选择对应的启动镜像，Flash关键字会自动解析生成。注意确认烧录地址是否正确。
- 无启动镜像：当使能无启动镜像时，需手动通过配置界面生成Flash关键字。
- 添加多文件：OBOX离线烧录器支持多文件烧录，通过添加文件新增烧录文件。注意修改确认烧录地址。

图2.1.4-1 烧录配置

注意1：当需要对芯片OTP烧录时，OTP烧录信息由HPM Programmer V0.5.1及以上版本工具生成导出。并使能OTP烧录，选择HPM Programmer导出的*.info配置信息即可。

图2.1.4-2 HPM Programmer导出OTP烧录信息

注意2：确保启动镜像是有效的固件。如当使用EXIP加密、RAM类型固件等，必须通过HPM Programmer V0.5.1及以上版本工具编辑固件生成新的BIN文件后选择使用。

图2.1.4-3 HPM Programmer编辑生成固件

### 2.1.5 写入配置

当烧录配置完成后，点击写入配置即可将配置信息、镜像等配置到OBOX离线烧录器中。

图2.1.5 写入配置到OBOX离线烧录器中

### 2.1.6 导出配置

用户也可导出配置到PC指定目录下，下次配置时，可直接加载此配置导入。

图2.1.6 导出配置到PC指定目录

## 3. HPM OBOX固件更新

上位机在连接OBOX时，会自动检测OBOX是否需要固件更新，当检测到新版本时，固件升级按钮会变为绿色有效状态。点击固件升级按钮，弹出固件升级界面。按照固件升级界面说明操作即可完成OBOX固件更新。
注意：在点击下载固件按钮时，一定要严格按照说明操作。

图3.1 HPM OBOX固件升级界面

## 3. HPM OBOX操作指南

HPM OBOX离线烧录器操作指南.pdf